**SMART ENERGY**



**Programação de Dispositivos Móveis**

**Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos**

**Regime Pós-Laboral**

**2022/2023**

**Alunos**

Nuno Mendes – Nº 2727

Tiago Azevedo - Nº 21153

Francisco Pereira – Nº 21156

**Orientação**

Profº Lourenço Gomes

Índice

[1. Introdução 1](#_Toc124356602)

[2. Organização de Grupo 2](#_Toc124356603)

[2.1. Regulamento interno 2](#_Toc124356604)

[2.2. Cronograma 4](#_Toc124356605)

[2.3. Sistema de Avaliação Interno 5](#_Toc124356606)

[2.4. Atas 6](#_Toc124356607)

[3. Proposta de sistema 28](#_Toc124356608)

[3.1. Requisitos Funcionais 28](#_Toc124356609)

[3.2. Requisitos Não Funcionais 29](#_Toc124356610)

[4. Levantamento de Requisitos 30](#_Toc124356611)

[4.1. Diagrama de Casos de uso 30](#_Toc124356612)

[4.2. Diagrama de Modelo de Dados (ER) 31](#_Toc124356613)

[4.3. Diagramas de Atividade 32](#_Toc124356614)

[4.4. Diagrama de Estados 33](#_Toc124356615)

[4.5. Diagramas de Sequência 34](#_Toc124356616)

[5. Prototipagem 35](#_Toc124356617)

[5.1. Tecnologias utilizadas 35](#_Toc124356618)

[5.2. Mockups 39](#_Toc124356619)

[6. Código implementado 44](#_Toc124356620)

[6.1. Código de SETR 44](#_Toc124356621)

[6.2. Código desenvolvido para a integração dos postes de iluminação aplicação móvel e servidor 53](#_Toc124356622)

[6.3. Código de PDM 62](#_Toc124356623)

[6.4. Código de ISI 62](#_Toc124356624)

[7. Conclusão 63](#_Toc124356625)

[8. Bibliografia 64](#_Toc124356626)

Índice de ilustrações

[Figura 1- Cronograma do projeto 4](#_Toc123919797)

[Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso 30](#_Toc123919798)

[Figura 3 - Diagrama Entidade-Relação 31](#_Toc123919799)

[Figura 4 - Diagrama de atividade de Inicialização 32](#_Toc123919800)

[Figura 5 - Diagrama de atividade de Deteção de Movimento 32](#_Toc123919801)

[Figura 6 - Diagrama de estados 33](#_Toc123919802)

[Figura 7 - Diagrama de sequência do Movimento Não Ativa a Luz 34](#_Toc123919803)

[Figura 8 - Diagrama de sequência do Movimento Ativa a Luz 34](#_Toc123919804)

[Figura 9 - Circuito eletrónico no TinkerCad 37](#_Toc123919805)

[Figura 10 - Esquema do circuito eletrónico 38](#_Toc123919806)

[Figura 11 - Esboço do Sistema em papel 39](file:///C:\Users\tiago\Documents\SmartEnergy\PA\Entrega4\Relatorio_2727_21153_21156_Fase4.docx#_Toc123919807)

[Figura 12 - Diagrama de Hardware de UM poste de iluminação 40](#_Toc123919808)

[Figura 13 - Diagrama de Hardware de TODO o Sistema 41](#_Toc123919809)

[Figura 14 - Protótipo da Maquete do Sistema (visão de cima) 42](#_Toc123919810)

[Figura 15 - Protótipo da Maquete do Sistema (visão lateral) 42](file:///C:\Users\tiago\Documents\SmartEnergy\PA\Entrega4\Relatorio_2727_21153_21156_Fase4.docx#_Toc123919811)

[Figura 16 - Mockups da App Móvel 43](file:///C:\Users\tiago\Documents\SmartEnergy\PA\Entrega4\Relatorio_2727_21153_21156_Fase4.docx#_Toc123919812)

[Figura 7 - Serviço Web de um Poste de Iluminação #1 48](#_Toc123919813)

[Figura 8 - Serviço Web de um Poste de Iluminação #2 49](#_Toc123919814)

[Figura 9 - Serviço Web de um Poste de Iluminação #3 49](#_Toc123919815)

# Introdução

No âmbito da UC de Programação de Dispositivos Móveis pretende-se desenvolver uma aplicação móvel que possa ser utilizado como resposta a uma necessidade específica. Este tema provém da proposta apresentada na unidade curricular de Projeto Aplicado, que pretende interligar várias UC’s com o mesmo projeto.

A nossa equipa optou por escolher o setor energético considerando que o mesmo tem uma boa base para melhorias em termos de eficiência e, por conseguinte, em termos económicos. Um caso prático do nosso projeto será, por exemplo, otimizar a utilização das lâmpadas dos postes de iluminação das estradas com o objetivo de rentabilizar e prolongar o tempo de vida útil das lâmpadas, evitando assim, manutenções desnecessárias e, por consequência, reduzir a mão de obra de manutenção.

Neste momento não existe qualquer tipo de automatização no que toca ao controlo das luzes nos parques de estacionamento e vias públicas. Uma grande preocupação nos dias de hoje é o gasto excessivo de eletricidade, até porque grande parte dessa energia provém de combustíveis fósseis, levando a uma pegada de carbono significativa.

Este projeto poderá também contribuir para as metas da Comissão Europeia para as Smart Cities em 2030, que atualmente se encontram em risco de não serem alcançadas.

# Proposta de sistema

Abaixo poderá ser observado o ponto da situação atual, em termos dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais que foram prontamente levantados pela nossa equipa para obter, desta forma, a fundação daquilo que é esperado, uma vez que o projeto esteja na fase de lançamento.

## Requisitos Funcionais

É sabido que os Requisitos Funcionais são a definição daquilo que o sistema poderá fazer, ou seja, a materialização de uma ou várias necessidades realizadas em prol do sistema. Estes requisitos terão um impacto substancial no sucesso do projeto. É essencial identificar essas regras o quanto antes, de modo que não haja falhas de comunicação. É importante frisar que estas regras podem sofrer alterações consoante as necessidades/adversidades que eventualmente possam surgir.

* **RF01: Gestão de Energia –** Através de sensores de luz, determinar qual o momento em que os postes de iluminação devem ser ligados/desligados mediante a hora e nível de luminosidade do momento (dia/noite);
* **RF02: Iluminação mediante movimento –** Desligar a iluminação ou reduzir a intensidade para um valor mínimo em caso de ausência de movimento;
* **RF03: Dados em Tempo Real –** Comunicação centralizada dos dados atuais (ID do Arduíno; valor do input da quantidade de luz; valor do output de iluminação e Input de deteção de movimento).

## Requisitos Não Funcionais

Por outro lado, os Requisitos Não Funcionais definem o que é que o sistema fará mais concretamente. São premissas, restrições técnicas e necessidades que não podem ser atendidas através de funcionalidades. Estes Requisitos Não Funcionais (RNF) inerentes ao projeto, estão associados à qualidade e segurança da aplicação que garante o funcionamento otimizado de todo o sistema.

* **RNF01: Base de dados –** O armazenamento de dados deverá ser efetuado recorrendo a uma linguagem de base de dados que envolva SQL;
* **RNF02: Aplicação móvel –** A gestão do sistema, desde consultas à base de dados até ao estado de manutenção e monitorização do mesmo, deverá ser acedido através de uma App;
* **RNF03:** **Idioma da aplicação –** O sistema deverá ser capaz de ser totalmente traduzido do português para o inglês e vice-versa, de modo a qualquer pessoa ser capaz de compreender todas as funcionalidades do sistema;
* **RNF04:** **Conta de utilizador –** Qualquer utilizador autorizado a fazer uso do sistema terá de possuir uma conta feita de forma manual pelo responsável da segurança da infraestrutura.

# Levantamento de Requisitos

## Diagrama de Casos de uso




Figura - Diagrama de Casos de Uso

Este diagrama foi concebido para demonstrar os casos de uso presentes no nosso projeto. Este, encontra-se dividido em dois sistemas, que se encontrão interligados entre si. O primeiro sistema, “Smart Energy: Interface” é responsável pela visualização de eventos, pela autenticação e pela criação de utilizadores. O segundo sistema, “Smart Energy: Poste Elétrico”, é responsável pela deteção do movimento e pela deteção da luminosidade. Até ao momento, existem três atores: **Administrador**, **Utilizador e Veiculos**.

O Administrador será responsável por criar utilizadores , bem como tudo o que o utilizador é capaz de fazer, existindo aqui uma relação de herança para com o Utilizador.

Já o Utilizador poderá fazer o uso supervisionado do sistema, nomeadamente para recolha de dados e manutenção da aplicação, visualizando os eventos existentes até à data.

O ator Veiculos, representa qualquer tipo de veículos, sejam eles automóveis, sejam peões, entre outros, desde que consigam ativar o sensor de movimento.

Este diagrama poderá ser alterado mais tarde mediante as necessidades inerentes ao projeto.

## Diagrama de Modelo de Dados (ER)



Figura - Diagrama Entidade-Relação

O diagrama Entidade-Relação foi construído já com a concessão da base de dados em mente para que todo o projeto seja alvo de análise posterior. De modo a garantir isso, foram criadas quatro tabelas:

* *Users* & *Permissions*: Permitem guardar permanentemente os Utilizadores do sistema, assim como as suas respetivas permissões (ex: Administrador);
* *Devices* & *Logs*: Nestas duas tabelas interligadas, são guardados todos os dados relativamente aos dispositivos que fazem parte do sistema e, de forma a obter dados concretos da análise dos mesmos, são guardados dados de diagnóstico ou históricos para poderem ser consultados na eventualidade de ser necessário, mediante uma data ou até mesmo um código de dispositivo.

Em suma, o desenvolvimento deste diagrama e a respetiva base de dados são um paço crucial para garantir um sistema seguro e viável de ser expandido sem a necessidade de guardar dados noutro tipo de formato.

## Diagramas de Atividade

Os diagramas de atividade são um tipo de diagrama que mostra o fluxo de atividades ou ações dentro do nosso sistema. É uma representação visual da sequência de atividades que devem ser realizadas para concluir os processos ou fluxos de trabalho.



Figura - Diagrama de atividade de Inicialização




Figura - Diagrama de atividade de Deteção de Movimento

## Diagrama de Estados

Os diagramas de estados são um tipo de diagrama que mostra o comportamento do nosso sistema ao longo do tempo. Eles são usados para modelar a dinâmica do sistema e mostrar como ele muda de um estado para outro ao longo do tempo.




Figura - Diagrama de estados

Este diagrama foi concebido para demonstrar os possíveis estados do poste. Dessa forma, faz sentido começar a explicar os estados do poste. O poste tem três estados: os:

- Inicialização : Objetivo de ligar ao gateway via wifi e inicializar os sensores.

- Desligar Luzes: Serve para desligar a luz do poste.

- Ligar Luzes: Serve para ligar a luz do poste.

Dentro destes três estados, as transições são feitas através dos dados dos sensores maioritariamente. Por exemplo, no caso de o sistema estar no estado "Desligar Luzes", apenas pode transitar para "Ligar Luzes" se detetar movimento e a intensidade de Luz ambiente for baixa.

Acerca do Gateway e backend, estes apenas dependem maioritariamente de notificações enviadas pelo poste, sendo que, não existem mais estados relevantes a identificar, além de, armazenamento da informação.

## Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência são um tipo de diagrama que mostra a interação entre diferentes entidades no nosso sistema. Ele é usado para modelar a sequência de mensagens trocadas entre as entidades no nosso sistema, bem como a ordem em que essas mensagens são trocadas.




Figura - Diagrama de sequência do Movimento Não Ativa a Luz




Figura - Diagrama de sequência do Movimento Ativa a Luz

# Prototipagem

Tendo em vista o plano final do projeto, já foram efetuados alguns protótipos daquilo que o nosso projeto visa atingir. Para o efeito foi feito um esboço em papel, seguido de uma transição para um ambiente mais gráfico e, por fim, efetuou-se uma maquete com o Requisito funcional **#RF02 – Iluminação mediante movimento**.

É de frisar que tanto a maquete como o respetivo código não é final e poderá sofrer várias alterações até atingir o seu estado final.

## Tecnologias utilizadas

Para o constante progresso deste projeto e, de forma a elaborar uma prova de conceito, foram utilizadas várias tecnologias que nos permitiram estabelecer o que foi planeado através dos diversos conceitos previamente discutidos.

* **HW01: Raspberry Pi 3 Model B+, 1.4GHz, 1GB, cartão SD de 16GB -** O servidor foi implementado num Raspberry Pi para fins de protótipo. É um sistema de baixo custo, consumo reduzido e de grande capacidade para efeitos de prototipagem e desenvolvimento.
* **HW02:** **Ponto de Acesso de redes sem fios -** Neste equipamento foi configurada uma rede wireless com *essid* *smartenergy* segura com encriptação para permitir a comunicação dos *shield wifi* dos *arduinos* com o servidor.
* **HW03: Switch Ethernet -** Este dispositivo foi adicionado à maquete do protótipo com a finalidade de facilitar e interligar diversos computadores portáteis a fim de se poder desenvolver, analisar, etc…
* **HW04:** **OSOYOO WiFi IoT Learning Kit For Arduino -** Este kit *Arduino* é um clone fiel ao original, além de ser mais económico, inclui os dispositivos necessários para implementação do protótipo do projeto numa maquete. Os componentes essenciais para conceber o protótipo são o *Arduino Uno R3*, o *shield* ESP8266 WIFI, o sensor de movimento por infravermelhos, o sensor LDR foto resistor, resistências e leds. Para efeitos do projeto foram adquiridos 3 conjuntos para simular 3 postes de iluminação público e poder-se obter dados em situações diferentes e mais realísticas.
* **SW01:** **Debian OS -** O sistema operativo escolhido para a instalação e desenvolvimento no Raspberry Pi.
* **SW02:** **Web Services -** Foram incluídos alguns pacotes para disponibilização de serviços web, sendo eles o Apache2 e o PHP 8.1.
* **SW03: Base de dados -** Para a realização de toda a estrutura de dados, foi escolhida uma base de dados simples mas eficiente, sendo ela a MariaDB 10.5.15.

Desenvolveu-se na linguagem de programação PHP um serviço web para que o poste de iluminação possa comunicar com o servidor e, por sua vez, os dados transmitidos possam ser guardados na base de dados. Existe um ficheiro no servidor que é invocado pelos Arduinos com a passagem de determinados parâmetros para suportar esta comunicação. O ficheiro em questão denomina-se por *webservices.php*, que pode ser encontrado no diretório: */var/www/html*.

Para o desenvolvimento do código nos Arduinos, foi escolhida a plataforma open source do fabricante, o Arduino IDE v2.03. A linguagem de programação do Arduino é o C++. Muitas das vezes, estes blocos de código são muito semelhantes à linguagem de programação C, no entanto, é um ambiente relativamente fácil de trabalhar e desenvolver.

Em relação aos componentes eletrónicos utilizados, podem ser consultados na tabela seguinte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Quantidade** | **Componente** |
| U1 | 1 | Arduino Uno R3 |
| W1 | 1 | ESP8266 WIFI |
| PIR1 | 1 | Sensor PIR |
| D1  D2 | 2 | LED Branco |
| D3 | 1 | LED Vermelho |
| D4 | 1 | LED Verde |
| R1 | 1 | Resistência de 3 kW |
| R6 | 1 | Foto resistor (LDR) |

Na próxima figura, efetuado na plataforma *TinkerCad*, podemos verificar uma demonstração visual de todos os componentes eletrónicos para efeitos de prototipagem.



Figura - Circuito eletrónico no TinkerCad

Este próximo esquema foi também efetuado no TinkerCad, mas desta vez para ter uma representação gráfica e simbológica dos circuitos na implementação do projeto, nomeadamente num poste de iluminação.



Figura - Esquema do circuito eletrónico

## Mockups

Como indicado anteriormente, o primeiro passo para a concessão das maquetes foi o desenho de um esboço em papel, criado na primeira reunião oficial do nosso grupo. Aqui podem ser vistos os vários componentes que fazem parte do nosso sistema, desde o caso de uso (uma estrada e respetiva iluminação) até aos componentes que manipulam o sistema (Arduinos, Raspberry Pi, etc…)



Figura - Esboço do Sistema em papel

Após o esboço em papel ser alvo de análise e aprovação de todos os elementos do grupo, foi passado para um sistema mais organizado e conciso. Este é um diagrama de Hardware que representa o que cada poste necessita de ter de forma a fazer parte do sistema final, nomeadamente:

* 1 Lâmpada LED;
* 1 Sensor de Luz (LDR);
* 1 Sensor de Movimento (PIR);
* 1 Arduíno;
* 1 Shield WiFi (ESP8266).



Figura - Diagrama de Hardware de UM poste de iluminação

No próximo esquema conseguimos analisar, de forma completa, todos os componentes que de uma forma ou de outra, irão fazer parte do nosso sistema final.

Aqui estão representados três postes de iluminação, como forma de representação de uma estrada. Na totalidade, a nossa maquete física será constituída por:

* 3 Postes de Iluminação com os componentes descritos acima;
* 1 Access Point;
* 1 Switch Ethernet;
* 1 Raspberry Pi.

Uma imagem com texto, céu, itens, diferente

Descrição gerada automaticamente

Figura - Diagrama de Hardware de TODO o Sistema

Nas duas próximas figuras conseguimos observar a maquete que já foi prontamente produzida conforme as instruções dos esquemas anteriores.




Figura - Protótipo da Maquete do Sistema (visão de cima)

Uma imagem com parede, interior, chão, teto

Descrição gerada automaticamente

Figura - Protótipo da Maquete do Sistema (visão lateral)

Uma imagem com texto, iPod, captura de ecrã

Descrição gerada automaticamenteUma imagem com texto

Descrição gerada automaticamenteAs próximas figuras são maquetes que foram efetuadas fazendo uso da plataforma FIGMA, sendo que estas maquetes irão fazer parte dos recursos a utilizar para a criação da nossa aplicação de gestão do sistema.



Figura - Mockups da App Móvel

Uma imagem com texto

Descrição gerada automaticamenteUma imagem com texto

Descrição gerada automaticamente

# Código implementado

## Código de SETR

Em relação ao código desenvolvido, estará presente na sua totalidade em anexo.

De seguida, está uma explicação mais detalhada sobre as funcionalidades implementadas com o respetivo trecho de código.

1. Interrupt ativado por um sensor:

#define interruptPin 3 // pino de input do sensor de movimento para a

funcao de interrupt via detecao de movimento

// inicializacao do Interrupt atraves da detecao de movimento com o sensor PIR

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), detectionPIR, CHANGE);

void detectionPIR() {

  if (statePIR == LOW) {

    Serial.print("\nInterrupt via detecao de movimento ATIVADO!");

    statePIR = HIGH;            // estado de detecao de movimento passa a TRUE

    sendData = HIGH;            // estado de envio de dados para o servidor passa a TRUE

  }

}

Este código tem como finalidade a execução de um Interrupt, ou seja, o objetivo será executar automaticamente as instruções para enviar os dados em tempo real para o servidor, quando é detetado movimento através do sensor PIR.

1. Interrupt através de temporizador:

int counter = 0;     // armazena a quantidade de segundos passados para o

interrupt atraves do timer

Primeiramente, é definido um contador para armazenar a quantidade de segundos que o Interrupt timer atuou.

// inicializacao do Interrupt atraves de um Timer

  Timer1.initialize(500000);

  Timer1.setPeriod(1000000);            // definido para periodos de 1 segundo

  Timer1.attachInterrupt(periodic);     // funcao que invoca quando e' atingido o periodo

De seguida, é efetuada a inicialização do Interrupt através de um temporizador e este é definido para invocar a função *periodic* a cada segundo.

void periodic() {

  if (counter >= periodo) {

       Serial.print("\nInterrupt via timer1 a cada ");

       Serial.print(periodo);

       Serial.print(" segundos ATIVADO!");

       sendData= HIGH;         // estado de envio de dados para o servidor passa a TRUE

       counter = 0;

  } else {

  ++counter;

  }

}

Este trecho de código é referente às instruções da função *periodic*, nomeadamente incrementa o contador *counter* até atingir os 120 segundos, que são definidos na variável *periodo*. Atingindo esta condição, os dados atuais são enviados para o servidor.

1. Implementação do Serviço Web HTTP:

/\* inicio: serviço http do proprio poste de iluminacao\*/

  // fica a espera de ligacoes de clientes

  WiFiEspClient client = server.available();

  if (client) {

    Serial.println("Nova ligacao http");

    // um pedido http termina com uma linha em branco

    boolean currentLineIsBlank = true;

    while (client.connected()) {

      if (client.available()) {

        char c = client.read();

        Serial.write(c);

    // se chegou ao fim da linha (recebeu um caracter de nova linha) e a linha está em branco,

    // o pedido http terminou, entao ja se pode enviar uma resposta

        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {

          Serial.println("Enviado resposta http");

          // envia um cabeçalho de resposta http padrão

          // use \r\n em vez de muitas instruções println para acelerar o envio de dados

          client.print(

            "HTTP/1.1 200 OK\r\n"

            "Content-Type: text/html\r\n"

            "Connection: close\r\n"  // a ligacao será fechada após a conclusão da resposta

            "Refresh: 5\r\n"         // recarrega a pagina automaticamente a cada 5 segundos

            "\r\n");

          client.print("<!DOCTYPE HTML>\r\n");

          client.print("<html>\r\n");

          client.print("<h4>Smart Energy Campus</h4>\r\n");

          client.print("<h1>Lamp Post</h1>\r\n");

          client.print("<h2>Network</h2>\r\n");

          client.print("Mac Address: ");

          client.print(mac[5],HEX);

client.print(":");

client.print(mac[4],HEX);

client.print(":");

client.print(mac[3],HEX);

client.print(":");

          client.print(mac[2],HEX);

client.print(":");

client.print(mac[1],HEX);

client.print(":");

client.print(mac[0],HEX);

          client.print("<br>\r\n");

          client.print("IP Address: ");

          client.print(ip);

          client.print("<br>\r\n");

          client.print("<h2>Status</h2>\r\n");

          client.print("Light value: ");

client.print(valLED);

client.print("<br>\r\n");

          client.print("Light state: ");

client.print(stateLED);

client.print("<br>\r\n");

          client.print("LDR value: ");

client.print(valLDR);

client.print("<br>\r\n");

          client.print("LDR %: ");

client.print(valLDRnew);

client.print("<br>\r\n");

          client.print("PIR value: ");

client.print(valPIR);

client.print("<br>\r\n");

          client.print("PIR state: ");

client.print(statePIR);

client.print("<br>\r\n");

          client.print("Timer: ");

client.print(timer);

client.print("<br>\r\n");

          client.print("<br>\r\n");

          client.print("Requests received: ");

client.print(++reqCount);

          client.print("<br>\r\n");

          client.print("</html>\r\n");

          break;

        }

        if (c == '\n') {

          // Iniciando uma nova linha

          currentLineIsBlank = true;

        } else if (c != '\r') {

          // Obteve um caracter na linha atual

          currentLineIsBlank = false;

        }

      }

    }

    // Dando tempo ao navegador da web para receber os dados

    delay(10);

    // Terminar a ligacao

    client.stop();

    Serial.println("Cliente desconetado");

  }

  /\* fim: serviço http do proprio poste de iluminacao\*/

Foi implementado um serviço HTTP em cada poste de iluminação, permitindo que externamente com um equipamento com um navegador acede-se através do endereço IP ao posto e visualiza-se o estado atual do sistema. Durante o desenvolvimento e implementação de novas funcionalidades este código deixou de funcionar por motivos de incompatibilidades do sistema, está previsto numa futura versão a correção e reimplementação deste serviço.

1. Inteligência do poste de iluminação

void outputs() {

  // LDRmax - pouca iluminacao, sem sol, escuro

  // LDRmin - muita iluminacao, muito sol

  if (valLDR <= LDRmin ) valLDR=LDRmin;

  if (valLDR >= LDRmax) valLDR=LDRmax;

  valLDRnew = (long) (valLDR \* 100 / LDRmax );     // converter para percentagem 0% a 100%

  int valLEDnew =  (int) (255  \* valLDRnew / 100); // atribui ao LED o valor de iluminacao ideal de acordo com o sensor de input LDR

  if (valLDR >= LDRmed) {

    if (statePIR==HIGH) {   // caso volte a detetar movimento reinicia o timer

      timer = TIMEmax;      // o tempo de LEDs ligados volta ao maximo

      stateLED = HIGH;      // liga os LEDs

      sendDataToServer();

      statePIR = LOW;       // estado detecao de movimento passa a FALSO

    }

    if (timer > TIMEmax) timer = TIMEmax;

    if (timer > 0) {

      timer = timer - (millis() - timer2);  // atualiza o tempo restante guardado na variavel timer

      // Ajusta o valor da iluminacao conforme a intensidade de luz "solar", o novo valor que esta guardado em valLEDnew

      if (valLED < valLEDnew) valLED=valLED + valINCREMENT;

      if (valLED > valLEDnew) valLED=valLED - valINCREMENT;

    } else {                      // reduz o valor da iluminacao dos LEDs ao valor mínimo, iluminacao de presenca

      timer = 0;

      stateLED = HIGH;

      if (valLED > valLEDmin) {   // reduz a iluminacao até ser igual ao valor de iluminacao de presenca valLEDmin

        valLED = valLED - valINCREMENT;

      } else {

        valLED = valLEDmin;

      }

    }

    analogWrite(LED, valLED);     // atribui a iluminacao atual aos LEDs

  } else {                        // desliga os LEDs

    stateLED = LOW;

    valLED = 0;                   // atribui a iluminacao a zero...

    analogWrite(LED, valLED);     // ...e desliga os LEDs

    timer = 0;

    //sendDataToServer();

  }

  // envia para a consola os dados atuais de input e output

  Serial.print("\nLight actual value: "); Serial.print(valLED);

  Serial.print("| Light next value: "); Serial.print(valLEDnew);

  Serial.print("| Light state: "); Serial.print(stateLED);

  Serial.print("| LDR value: "); Serial.print(valLDR);

  Serial.print("| LDR %: "); Serial.print(valLDRnew);

  Serial.print("| PIR value: "); Serial.print(valPIR);

  Serial.print("| PIR state: "); Serial.print(statePIR);

  Serial.print("| Timer: "); Serial.print(timer);

  Serial.print("| Counter: "); Serial.print(counter);

  delay(75);

  timer2 = millis();    // regista o tempo atual

  if (statePIR == HIGH && stateLED == LOW) {

    statePIR = LOW;

  }

}

Este código faz as verificações dos dados de entrada obtidos pelos sensores e, de acordo com a quantidade de luz natural existente e a presença de movimento, faz atuar a iluminação artificial por um curto período, ou seja, apenas o essencial para a iluminar a zona onde se enquadra o poste.

1. Envio de dados para o servidor

void sendDataToServer() { // funcao que faz o envio dos dados atuais para o servidor

  Serial.println("\nEnviado dados para o servidor");

  client.stop(); // termina todas as ligacoes e efetua um novo pedido e liberta o socket do shield WiFi

  // verifica se existe conetividade com o servidor

  if (client.connect("10.10.10.2", 80)) {

    // a ligacao com o servidor foi efetuada

    String s1 = "GET /webservices.php?macaddress=";

    s1 += String(mac[5],HEX); s1 += ":";

    s1 += String(mac[4],HEX); s1 += ":";

    s1 += String(mac[3],HEX); s1 += ":";

    s1 += String(mac[2],HEX); s1 += ":";

    s1 += String(mac[1],HEX); s1 += ":";

    s1 += String(mac[0],HEX);

    s1 += "&ipaddress=";

    s1 += String(ip[0])+String(".")+String(ip[1]) +String(".")+String(ip[2])+String(".")+String(ip[3]); // endereço IP atual

    String s2 = "&valled="; s2 += valLED;

    s2 += "&stateled=";     s2 += stateLED;

    s2 += "&valldr=";       s2 += valLDR;

    s2 += "&valldrnew=";    s2 += valLDRnew;

    s2 += "&valpir=";       s2 += valPIR;

    s2 += "&statepir=";     s2 += statePIR;

    s2 += " HTTP/1.1";

    s1 += s2;

    Serial.println((s1));

    client.println((s1));

    client.println(F("Host: 10.10.10.2"));

    client.println("Connection: close");

    client.println();

  }

  else {

    // se a ligacao com o servidor nao for efetuada

    Serial.println(F("A ligacao falhou!"));

  }

  client.stop();

}

Nesta função é invocado um webservice do nosso servidor em que passam todos os valores/dados atuais. Estes dados são armazenados numa base de dados (MariaDB) para mais tarde serem tratados. Além disso, na unidade curricular de Programação de Dispositivos Móveis, elaborou-se uma aplicação android para analisar e tratar estes dados de acordo com as maquetes planeadas anteriormente.

1. Acesso HTTP aos postes de iluminação

As próximas três figuras representam os dados em tempo real a serem consultados no Serviço Web de cada poste, através do respetivo endereço de IP. Podem ser verificados dados importantes, tais como o nível de iluminação ou até mesmo a percentagem de luz solar que o sistema está a detetar.

Uma imagem com texto

Descrição gerada automaticamente

Figura - Serviço Web de um Poste de Iluminação #1

Uma imagem com texto

Descrição gerada automaticamente

Figura - Serviço Web de um Poste de Iluminação #2

Uma imagem com texto

Descrição gerada automaticamente

Figura - Serviço Web de um Poste de Iluminação #3

## Código desenvolvido para a integração dos postes de iluminação aplicação móvel e servidor

1. Config.php

<?php

flush();

// Configurações gerais

$pasta="/var/www/html/";   // localizacao do site;

// Configuração do servidor mysql

$bd\_server = "localhost";        // Nome ou IP do servidor

$bd ="smartenergy";              // Nome da Base de Dados

// mysql read & write perms

$bd\_user = "se";                 // Username

$bd\_passwd = "smartenergy";      // Palavra Passe

// tempos

$onlineTime = "00:02:15";    // tempo para considerar um poste de iluminacao online (hh:mm:ss)

?>

1. Engine.php

<?php

date\_default\_timezone\_set("Europe/Lisbon");

include 'config.php';

$output = array();

$input = array();

$response = array();

// ligacao a base de dados

$mysqli = new mysqli($bd\_server,  $bd\_user, $bd\_passwd, $bd);

// verifica a conetividade com a base de dados

if ($mysqli === false) {

  die("ERROR: Could not connect. ".$mysqli->connect\_error);

} else {

  //echo "<br>sql connection sucessfull<br>";

}

//------------------------------------------------

if($\_GET['method']=="select"){                                                            // method: select

//------------------------------------------------

  if($\_GET['object']=="users"){                                                           // object: users

    $sql = "select \* from users";

    if($\_GET['idusers']!="") {

      $sql = $sql . ' where idusers="'.$\_GET["idusers"].'"';

    }

    $result = $mysqli->query($sql);

    if($result->num\_rows > 0){

      echo '{"status":"ok","totalResults":"'.$result->num\_rows.'","'.$\_GET['object'].'":[';

      for ($i=0;$i<mysqli\_num\_rows($result);$i++) {

        echo ($i>0?',':'').json\_encode(mysqli\_fetch\_object($result));

      }

      echo ']}';

    }else{

      $output['response'] = "false";

      $output['userid'] = "no\_record\_found";

      $output['name'] = "no\_record\_found";

      $output['username'] = "no\_record\_found";

      $output['password'] = "no\_record\_found";

      $output['permission'] = "no\_record\_found";

      echo json\_encode($output);

    }

  }

//------------------------------------------------

  if($\_GET['object']=="devices"){                                                           // object: devices

    $sql = "select \* from devices";

    if($\_GET['iddevices']!="") {

      $sql = $sql . ' where iddevices="'.$\_GET["iddevices"].'"';

    }

    $result = $mysqli->query($sql);

    if($result->num\_rows > 0){

      echo '{"status":"ok","totalResults":"'.$result->num\_rows.'","'.$\_GET['object'].'":[';

      for ($i=0;$i<mysqli\_num\_rows($result);$i++) {

        $res = ($i>0?',':'').json\_encode(mysqli\_fetch\_object($result));

        echo substr($res, 0,-1);

        echo ",";

        // status: online / offline

        $value=strstr($res,':');

        $value=strstr($value,'datetime',true);

        $value=ltrim($value, ':"');

        $value=substr($value, 0,-3);

        $sql2 = 'select if(timediff(now(),logs.datetime)<"'.$onlineTime.'","online","offline") as status FROM smartenergy.devices left join logs on devices.iddevices=devices\_iddevices where devices\_iddevices = "'.$value.'" order by logs.datetime desc limit 1';

        //echo $sql2;

        $result2 = $mysqli->query($sql2);

        if (mysqli\_num\_rows($result2)==0) echo '"status":"offline"}';

        for ($j=0;$j<mysqli\_num\_rows($result2);$j++) {

          $res2 = ($j>0?',':'').json\_encode(mysqli\_fetch\_object($result2));

          echo ltrim($res2, '{');

        }

      }

      echo ']}';

    }else{

      $output['response'] = "false";

      $output['iddevices'] = "no\_record\_found";

      $output['macaddress'] = "no\_record\_found";

      $output['coordinatex'] = "no\_record\_found";

      $output['coordinatey'] = "no\_record\_found";

      echo json\_encode($output);

    }

  }

  //------------------------------------------------

  if($\_GET['object']=="logs"){                                                           // object: logs

    $sql = "select \* from logs";

    if($\_GET['devices\_iddevices']!="") {

      $sql = $sql . ' where devices\_iddevices="'.$\_GET["devices\_iddevices"].'"';

    }

    $sql = $sql. ' order by datetime desc limit 100';

    $result = $mysqli->query($sql);

    if($result->num\_rows > 0){

      echo '{"status":"ok","totalResults":"'.$result->num\_rows.'","'.$\_GET['object'].'":[';

      for ($i=0;$i<mysqli\_num\_rows($result);$i++) {

        echo ($i>0?',':'').json\_encode(mysqli\_fetch\_object($result));

      }

      echo ']}';

    }else{

      $output['response'] = "false";

      $output['iddevices'] = "no\_record\_found";

      $output['macaddress'] = "no\_record\_found";

      $output['coordinatex'] = "no\_record\_found";

      $output['coordinatey'] = "no\_record\_found";

      echo json\_encode($output);

    }

  }

  //------------------------------------------------

  if($\_GET['object']=="devicestatus"){                                                           // object: devicestatus, get a device and status

    if($\_GET['devices\_iddevices']!="") {

      $sql = 'select \*, if(timediff(now(),datetime)<"'.$onlineTime.'","online","offline") as status from smartenergy.logs';

      $sql = $sql . ' where devices\_iddevices="'.$\_GET["devices\_iddevices"].'"';

      $sql = $sql . ' order by idlogs desc limit 1';

     } else {

      $sql = "select \* from (select \* from smartenergy.logs";

      $sql = $sql. '  order by idlogs desc) as tmp\_table group by devices\_iddevices;';

     }

    $result = $mysqli->query($sql);

    if($result->num\_rows > 0){

      echo '{"status":"ok","totalResults":"'.$result->num\_rows.'","'.$\_GET['object'].'":[';

      for ($i=0;$i<mysqli\_num\_rows($result);$i++) {

        echo ($i>0?',':'').json\_encode(mysqli\_fetch\_object($result));

      }

      echo ']}';

    }else{

      $output['response'] = "false";

      $output['iddevices'] = "no\_record\_found";

      $output['macaddress'] = "no\_record\_found";

      $output['coordinatex'] = "no\_record\_found";

      $output['coordinatey'] = "no\_record\_found";

      echo json\_encode($output);

    }

  }

  //------------------------------------------------

  if($\_GET['object']=="devicesstatus"){                                                           // object: devicesstatus, get all devices and status

    $sql = "select iddevices, macaddress, detail, coordinatex, coordinatey from devices";

    if($\_GET['iddevices']!="") {

      $sql = $sql . ' where iddevices="'.$\_GET["iddevices"].'"';

    }

    $result = $mysqli->query($sql);

    if($result->num\_rows > 0){

      echo '{"status":"ok","totalResults":"'.$result->num\_rows.'","'.$\_GET['object'].'":[';

      for ($i=0;$i<mysqli\_num\_rows($result);$i++) {

        $res = ($i>0?',':'').json\_encode(mysqli\_fetch\_object($result));

        echo substr($res, 0,-1);

        echo ",";

        // status: online / offline

        $value=strstr($res,':');

        $value=strstr($value,'macaddress',true);

        $value=ltrim($value, ':"');

        $value=substr($value, 0,-3);

        //$sql2 = 'select if(timediff(now(),logs.datetime)<"'.$onlineTime.'","online","offline") as status FROM smartenergy.devices left join logs on devices.iddevices=devices\_iddevices where devices\_iddevices = "'.$value.'" order by logs.datetime desc limit 1';

        $sql2 = 'select \*, if(timediff(now(),datetime)<"'.$onlineTime.'","online","offline") as status from smartenergy.logs';

        $sql2 = $sql2 . ' where devices\_iddevices="'.$value.'"';

        $sql2 = $sql2 . ' order by idlogs desc limit 1';

        //echo $sql2;

        $result2 = $mysqli->query($sql2);

        if (mysqli\_num\_rows($result2)==0) echo '"status":"offline"}';

        for ($j=0;$j<mysqli\_num\_rows($result2);$j++) {

          $res2 = ($j>0?',':'').json\_encode(mysqli\_fetch\_object($result2));

          echo ltrim($res2, '{');

        }

      }

      echo ']}';

    }else{

      $output['response'] = "false";

      $output['iddevices'] = "no\_record\_found";

      $output['macaddress'] = "no\_record\_found";

      $output['coordinatex'] = "no\_record\_found";

      $output['coordinatey'] = "no\_record\_found";

      echo json\_encode($output);

    }

}

}

?>

Neste código, foi desenvolvido um webservice para a aplicação movel consultar dados existentes na base de dados

1. Login.php

<?php

date\_default\_timezone\_set("Europe/Lisbon");

include 'config.php';

$output = array();

$input = array();

$response = array();

if($\_GET['method']=="login"){

        $username= $\_GET["username"];

        $password= $\_GET["password"];

        // ligacao a base de dados

        $mysqli = new mysqli($bd\_server,  $bd\_user, $bd\_passwd, $bd);

        // verifica a conetividade com a base de dados

        if ($mysqli === false) {

            die("ERROR: Could not connect. ".$mysqli->connect\_error);

        } else {

            //echo "<br>sql connection sucessfull<br>";

        }

        // query a base de dados se existe o username com a password

        $sql = "select \* from users where username='$username' and password='$password'";

        $result = $mysqli->query($sql);

        if($result->num\_rows > 0){

            // inicializa valores de nao acesso / login invalido

            $output['response'] = "false";

            $output['userid'] = "no\_record\_found";

            $output['name'] = "no\_record\_found";

            $output['username'] = "no\_record\_found";

            // coloca os valores corretos do login, username, name

            $row = $result->fetch\_assoc();

            $output["response"] = trim("true");

            $output["userid"] = trim($row["idusers"]);

            //$name = str\_replace(" ","\_",$row['name']);

            //$output["name"] = trim($name);

            $output["name"] = trim($row['name']);

            $username = str\_replace(" ","\_",$row['username']);

            $output["username"] = trim($username);

        }else{

            $output['response'] = "false";

            $output['userid'] = "no\_record\_found";

            $output['name'] = "no\_record\_found";

            $output['username'] = "no\_record\_found";

        }

    echo json\_encode($output);

    }

?>

Este código refere a um webservice que trata da autenticação para a aplicação móvel.

1. Webservices.php

<?php

// ficheiro com as configuracoes todas necessarias

include 'config.php';

$macaddress = "";

// recolha dos parametros/atributos passados ao servico

if ($\_GET) {

    //echo "valor passado pela url no endereco";

    $macaddress = $\_GET['macaddress'];

    $ipaddress = $\_GET['ipaddress'];

    $valled = $\_GET['valled'];

    $stateled = $\_GET['stateled'];

    $valldr = $\_GET['valldr'];

    $valldrnew = $\_GET['valldrnew'];

    $valpir = $\_GET['valpir'];

    $statepir = $\_GET['statepir'];

    if ( $macaddress =="")

        {

        //echo "valor passado como atributo";

        $macaddress = $attrs['macaddress'];

        $ipaddress = $attrs['ipaddress'];

        $valled = $attrs['valled'];

        $stateled = $attrs['stateled'];

        $valldr = $attrs['valldr'];

        $valldrnew = $attrs['valldrnew'];

        $valpir = $attrs['valpir'];

        $statepir = $attrs['statepir'];

        }

    }

    if ( $macaddress =="")

        {

        //echo "valores por defeito";

        $macaddress = '';

        $ipaddress = '';

        $valled = "";

        $stateled = "";

        $valldr = "";

        $valldrnew = "";

        $valpir = "";

        $statepir = "";

        }

echo "<h2>webservices.php</h2>";

echo "<br>macaddress ".$macaddress;

echo "<br>ipaddress ".$ipaddress;

echo "<br>valled ".$valled;

echo "<br>stateled ".$stateled;

echo "<br>valldr ". $valldr;

echo "<br>valldrnew ".$valldrnew;

echo "<br>valpir ".$valpir;

echo "<br>statepir ".$statepir;

echo "<br>";

if ( $macaddress !="") {

    // ligacao a base de dados

    $mysqli = new mysqli($bd\_server,  $bd\_user, $bd\_passwd, $bd);

    // verifica a conetividade com a base de dados

    if ($mysqli === false) {

        die("ERROR: Could not connect. ".$mysqli->connect\_error);

    } else {

        echo "<br>sql connection sucessfull<br>";

    }

    echo "<br>checking if macaddress ".$macaddress." exists...";

    $sql = "SELECT iddevices FROM devices WHERE macaddress = '".$macaddress."'";

    echo "<br>mysql: ".$sql;

    $result = $mysqli->query($sql);

    while ($valor = $result->fetch\_array(MYSQLI\_BOTH)){

      $iddevice = $valor["iddevices"];

    }

    echo "<br>";

    echo "<br>populating tables...";

        if (mysqli\_num\_rows($result)>0) { // caso existe

            mysqli\_free\_result($result);

            echo "<br>iddevice: ".$iddevice;

            echo "<br>";

            $sql = "INSERT INTO logs (ipaddress, valled, stateled, valldr, valldrnew, valpir, statepir, devices\_iddevices)

                  VALUES('".$ipaddress."', ".$valled.", ".$stateled.", ". $valldr.", ".$valldrnew.", ".$valpir.", ".$statepir.", ".$iddevice.")";

            // executa o comando sql gerado anteriormente

            if ($mysqli->query($sql) === true) // sucesso na insercao

            {

                echo "<br>mysql: ".$sql;

                echo "<br>successfully inserted data!";

            }

        } else {            // caso nao existe

            mysqli\_free\_result($result);

            echo "<br>macaddress does not exist, let's create a record...";

            $sql = "INSERT INTO devices (macaddress, coordinatex, coordinatey)

                    VALUES('".$macaddress."', 0, 0)";

            // executa o comando sql gerado anteriormente

            if ($mysqli->query($sql) === true) // sucesso na insercao

            {

                echo "<br>mysql: ".$sql;

                echo "<br>successfully inserted macaddress!";

            }

        }

} else {

    echo "<br>nothing to do...";

}

?>

Este webservice permite que um poste de iluminação envie todos os dados de input/output para serem armazenados na base de dados.

## Código de PDM

Dada a extensão do código desenvolvido para a aplicação móvel nesta unidade curricular, optamos por anexar todo o projeto num documento comprimido.

## Código de ISI

# Conclusão

# Bibliografia

Raspberry Pi:

<https://www.raspberrypi.com/>

Sistema Operativo Debian:

<https://wiki.debian.org/RaspberryPi>

Programação em PHP:

<https://www.php.net/>

Base de dados MariaDB:

<https://mariadb.org/>

Clone Arduino OSOYOO:

<https://osoyoo.com/>

Documentação sobre Arduinos e programação:

[https://docs.arduino.cc/software/ide-v2?\_gl=1\*1x87tgx\*\_ga\*MjUzNjY5NjAxLjE2NjQzMDI4ODQ.\*\_ga\_NEXN8H46L5\*MTY3MDQwODU4Ni4xMy4xLjE2NzA0MDg2MDkuMC4wLjA](https://docs.arduino.cc/software/ide-v2?_gl=1*1x87tgx*_ga*MjUzNjY5NjAxLjE2NjQzMDI4ODQ.*_ga_NEXN8H46L5*MTY3MDQwODU4Ni4xMy4xLjE2NzA0MDg2MDkuMC4wLjA)